**Сварочные работы** Технологические возможности оборудования нашего предприятия позволяют выполнять самые сложные задачи, при этом цена выполняемых услуг остаётся доступной для самого широкого круга заказчиков. Мы предлагаем сварочные работы по металлу – нержавейке, чугуну, алюминию – с использованием аргоновой сварки полуавтоматом или автоматизированные. Нержавеющая сталь сваривается в режиме **аргонодуговой сварки** вольфрамовыми электродами **TIG**, ручной дуговой сваркой **MMA** или полуавтоматической **MIG/MAG**. Первый режим хорошо подходит для тонких листов нержавейки, последний предназначен для толстых материалов. Пульсирующий режим является легко управляемым процессом с уменьшенной зоной термического воздействия. Его целесообразно использовать именно для нержавеющий стали.